Serveur Apache HTTP Version 2.4

Apache > Serveur HTTP > Documentation > Version 2.4 > Modules

# Module Apache mod_slotmem_shm

Description: | Fournisseur de mémoire partagée basée sur les slots.
Statut: | Extension
Identificateur de Module: | slotmem_shm_module
Fichier Source: | mod_slotmem_shm.c

### Sommaire

`mod_slotmem_shm` est un fournisseur de mémoire qui permet la création et l'accès à un segment de mémoire partagée dans lequel les ensembles de données sont organisés en "slots".

L'ensemble de la mémoire partagée est effacé à chaque redémarrage, que ce dernier soit `graceful` ou non. Les données sont stockées et restituées dans et à partir d'un fichier défini par le paramètre `name` des appels `create` et `attach`. Si son chemin absolu n'est pas spécifié, le chemin du fichier sera relatif au chemin défini par la directive `DefaultRuntimeDir`.

`mod_slotmem_shm` fournit les fonctions d'API suivantes :

apr_status_t doall(ap_slotmem_instance_t *s, ap_slotmem_callback_fn_t *func, void *data, apr_pool_t *pool)
  appelle le callback pour tous les slots actifs
apr_status_t create(ap_slotmem_instance_t **new, const char *name, apr_size_t item_size, unsigned int item_num, ap_slotmem_type_t type, apr_pool_t *pool)
  crée un nouveau slot de mémoire dont chaque taille d'objet est item_size. `name` est utilisé pour générer le nom du fichier permettant de stocker/restaurer le contenu de la mémoire partagée si la configuration le spécifie. Les valeurs possibles sont :
  `"none"`
    `Mémoire partagée anonyme et pas de stockage persistant`
  `"file-name"`
    `[DefaultRuntimeDir]/file-name`
    `Absolute file name`
    `$absolute-file-name`
apr_status_t attach(ap_slotmem_instance_t **new, const char *name, apr_size_t *item_size, unsigned int *item_num, apr_pool_t *pool)
  attache à un slot de mémoire existant. Voir `create` pour la description du paramètre `name`.
apr_status_t dptr(ap_slotmem_instance_t *s, unsigned int item_id, void**mem)
  obtient la mémoire associée à ce slot actif.
apr_status_t get(ap_slotmem_instance_t *s, unsigned int item_id, unsigned char *dest, apr_size_t dest_len)
  lit la mémoire depuis ce slot et la transfère vers dest
apr_status_t put(ap_slotmem_instance_t *slot, unsigned int item_id, unsigned char *src, apr_size_t src_len)
  écrit dans ce slot la mémoire en provenance de src
unsigned int num_slots(ap_slotmem_instance_t *s)
  renvoie le nombre total de slots contenus dans ce segment
apr_size_t slot_size(ap_slotmem_instance_t *s)
  renvoie la taille totale des données, en octets, contenues dans un slot de ce segment
apr_status_t grab(ap_slotmem_instance_t *s, unsigned int *item_id);
  alloue ou s'approprie le premier slot disponible et le marque comme utilisé (n'effectue aucune copie de données)
apr_status_t fgrab(ap_slotmem_instance_t *s, unsigned int item_id);
  force l'allocation ou l'attribution du slot spécifié et le marque comme utilisé (n'effectue aucune copie de données)
apr_status_t release(ap_slotmem_instance_t *s, unsigned int item_id);
  libère un slot et le marque comme non utilisé (n'effectue aucune copie de données)

### Directives

Ce module ne fournit aucune directive.

### Traitement des bugs

- Journal des modifications de httpd
- Problèmes connus
- Signaler un bug