Serveur Apache HTTP Version 2.4

Apache > Serveur HTTP > Documentation > Version 2.4 > Modules

# Module Apache mod_lbmethod_bytraffic

Description: | Algorithme de planification avec répartition de charge en fonction d'un niveau de trafic pour le module `mod_proxy_balancer`
Statut: | Extension
Identificateur de Module: | lbmethod_bytraffic_module
Fichier Source: | mod_lbmethod_bytraffic.c
Compatibilité: | Dissocié de `mod_proxy_balancer` depuis la version 2.3

### Sommaire

Ce module ne fournit pas lui-même de directive de configuration. Il nécessite les services de `mod_proxy_balancer`, et fournit la méthode de répartition de charge `bytraffic`.

### Sujets

- Algorithme de répartition en fonction d'un certain trafic

### Directives

Ce module ne fournit aucune directive.

### Traitement des bugs

- Journal des modifications de httpd
- Problèmes connus
- Signaler un bug

### Voir aussi

- `mod_proxy`
- `mod_proxy_balancer`

## Algorithme de répartition en fonction d'un certain trafic

Activé via `lbmethod=bytraffic`, l'idée directrice de ce planificateur est similaire à celle de la méthode reposant sur le nombre de requêtes, avec les différences suivantes :

lbfactor représente la quantité de trafic, en octets, que nous voulons voir traitée par le processus. Il s'agit là aussi d'une valeur normalisée représentant la part de travail à effectuer par le processus, mais au lieu de se baser sur un nombre de requêtes, on prend en compte la quantité de trafic que ce processus a traité.

Si un répartiteur est configuré comme suit :

worker | a | b | c
--- | --- | --- | ---
lbfactor | 1 | 2 | 1

Cela signifie que nous souhaitons que b traite 2 fois plus d'octets que a ou c. Cela n'entraîne pas nécessairement que b va traiter deux fois plus de requêtes, mais qu'il va traiter deux fois plus de trafic en termes d'entrées/sorties. A cet effet, les tailles de la requête et de sa réponse assocciée sont prises en compte par l'algorithme de sélection et d'évaluation du trafic.

Note : les octets en entrée sont évalués avec la même pondération que les octets en sortie.