<!--

    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
    or more contributor license agreements.  See the NOTICE file
    distributed with this work for additional information
    regarding copyright ownership.  The ASF licenses this file
    to you under the Apache License, Version 2.0 (the
    "License"); you may not use this file except in compliance
    with the License.  You may obtain a copy of the License at
    
        http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
    
    Unless required by applicable law or agreed to in writing,
    software distributed under the License is distributed on an
    "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
    KIND, either express or implied.  See the License for the
    specific language governing permissions and limitations
    under the License.

-->

# Python 原生接口

## 依赖

在使用 Python 原生接口包前，您需要安装 thrift (>=0.13) 依赖。

## 如何使用 （示例）

首先下载包：`pip3 install apache-iotdb`

您可以从这里得到一个使用该包进行数据读写的例子：[Session Example](https://github.com/apache/iotdb/blob/master/client-py/SessionExample.py)

关于对齐时间序列读写的例子：[Aligned Timeseries Session Example](https://github.com/apache/iotdb/blob/master/client-py/SessionAlignedTimeseriesExample.py)

（您需要在文件的头部添加`import iotdb`）

或者：

```python
from iotdb.Session import Session

ip = "127.0.0.1"
port_ = "6667"
username_ = "root"
password_ = "root"
session = Session(ip, port_, username_, password_)
session.open(False)
zone = session.get_time_zone()
session.close()
```
## 基本接口说明

下面将给出 Session 对应的接口的简要介绍和对应参数：

### 初始化

* 初始化 Session

```python
session = Session(ip, port_, username_, password_, fetch_size=1024, zone_id="UTC+8")
```

* 开启 Session，并决定是否开启 RPC 压缩

```python
session.open(enable_rpc_compression=False)
```

注意: 客户端的 RPC 压缩开启状态需和服务端一致

* 关闭 Session

```python
session.close()
```

### 数据定义接口 DDL

#### 存储组管理

* 设置存储组

```python
session.set_storage_group(group_name)
```

* 删除单个或多个存储组

```python
session.delete_storage_group(group_name)
session.delete_storage_groups(group_name_lst)
```
#### 时间序列管理

* 创建单个或多个时间序列

```python
session.create_time_series(ts_path, data_type, encoding, compressor,
    props=None, tags=None, attributes=None, alias=None)
      
session.create_multi_time_series(
    ts_path_lst, data_type_lst, encoding_lst, compressor_lst,
    props_lst=None, tags_lst=None, attributes_lst=None, alias_lst=None
)
```

* 创建对齐时间序列

```python
session.create_aligned_time_series(
    device_id, measurements_lst, data_type_lst, encoding_lst, compressor_lst
)
```

注意：目前**暂不支持**使用传感器别名。

* 删除一个或多个时间序列

```python
session.delete_time_series(paths_list)
```

* 检测时间序列是否存在

```python
session.check_time_series_exists(path)
```

### 数据操作接口 DML

#### 数据写入

推荐使用 insert_tablet 帮助提高写入效率

* 插入一个 Tablet，Tablet 是一个设备若干行数据块，每一行的列都相同
    * **写入效率高**
    * **支持写入空值** （0.13 版本起）

Python API 里目前有两种 Tablet 实现

* 普通 Tablet

```python
values_ = [
    [False, 10, 11, 1.1, 10011.1, "test01"],
    [True, 100, 11111, 1.25, 101.0, "test02"],
    [False, 100, 1, 188.1, 688.25, "test03"],
    [True, 0, 0, 0, 6.25, "test04"],
]
timestamps_ = [1, 2, 3, 4]
tablet_ = Tablet(
    device_id, measurements_, data_types_, values_, timestamps_
)
session.insert_tablet(tablet_)
```
* Numpy Tablet

相较于普通 Tablet，Numpy Tablet 使用 [numpy.ndarray](https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.ndarray.html) 来记录数值型数据。
内存占用和序列化耗时会降低很多，写入效率也会有很大提升。

**注意**
1. Tablet 中的每一列时间戳和值记录为一个 ndarray
2. ndarray 推荐使用如下面例子中的特定的 dtype，如果不使用，不会影响正确性。

```python
data_types_ = [
    TSDataType.BOOLEAN,
    TSDataType.INT32,
    TSDataType.INT64,
    TSDataType.FLOAT,
    TSDataType.DOUBLE,
    TSDataType.TEXT,
]
np_values_ = [
    np.array([False, True, False, True], TSDataType.BOOLEAN.np_dtype()),
    np.array([10, 100, 100, 0], TSDataType.INT32.np_dtype()),
    np.array([11, 11111, 1, 0], TSDataType.INT64.np_dtype()),
    np.array([1.1, 1.25, 188.1, 0], TSDataType.FLOAT.np_dtype()),
    np.array([10011.1, 101.0, 688.25, 6.25], TSDataType.DOUBLE.np_dtype()),
    np.array(["test01", "test02", "test03", "test04"], TSDataType.TEXT.np_dtype()),
]
np_timestamps_ = np.array([1, 2, 3, 4], TSDataType.INT64.np_dtype())
np_tablet_ = NumpyTablet(
  "root.sg_test_01.d_02", measurements_, data_types_, np_values_, np_timestamps_
)
session.insert_tablet(np_tablet_)
```

* 插入多个 Tablet

```python
session.insert_tablets(tablet_lst)
```

* 插入一个 Record，一个 Record 是一个设备一个时间戳下多个测点的数据。

```python
session.insert_record(device_id, timestamp, measurements_, data_types_, values_)
```

* 插入多个 Record

```python
session.insert_records(
    device_ids_, time_list_, measurements_list_, data_type_list_, values_list_
    )
```

* 插入同属于一个 device 的多个 Record

```python
session.insert_records_of_one_device(device_id, time_list, measurements_list, data_types_list, values_list)
```

#### 带有类型推断的写入

当数据均是 String 类型时，我们可以使用如下接口，根据 value 的值进行类型推断。例如：value 为 "true" ，就可以自动推断为布尔类型。value 为 "3.2" ，就可以自动推断为数值类型。服务器需要做类型推断，可能会有额外耗时，速度较无需类型推断的写入慢

```python
session.insert_str_record(device_id, timestamp, measurements, string_values)
```

#### 对齐时间序列的写入

对齐时间序列的写入使用 insert_aligned_xxx 接口，其余与上述接口类似：

* insert_aligned_record
* insert_aligned_records
* insert_aligned_records_of_one_device
* insert_aligned_tablet
* insert_aligned_tablets


### IoTDB-SQL 接口

* 执行查询语句

```python
session.execute_query_statement(sql)
```

* 执行非查询语句

```python
session.execute_non_query_statement(sql)
```

* 执行语句

```python
session.execute_statement(sql)
```


### 元数据模版接口
#### 构建元数据模版
1. 首先构建Template类
2. 添加子节点，可以选择InternalNode或MeasurementNode
3. 调用创建元数据模版接口

```python
template = Template(name=template_name, share_time=True)

i_node_gps = InternalNode(name="GPS", share_time=False)
i_node_v = InternalNode(name="vehicle", share_time=True)
m_node_x = MeasurementNode("x", TSDataType.FLOAT, TSEncoding.RLE, Compressor.SNAPPY)

i_node_gps.add_child(m_node_x)
i_node_v.add_child(m_node_x)

template.add_template(i_node_gps)
template.add_template(i_node_v)
template.add_template(m_node_x)

session.create_schema_template(template)
```
#### 修改模版节点信息
修改模版节点，其中修改的模版必须已经被创建。以下函数能够在已经存在的模版中增加或者删除物理量
* 在模版中增加实体
```python
session.add_measurements_in_template(template_name, measurements_path, data_types, encodings, compressors, is_aligned)
```

* 在模版中删除物理量
```python
session.delete_node_in_template(template_name, path)
```

#### 挂载元数据模板
```python
session.set_schema_template(template_name, prefix_path)
```

#### 卸载元数据模版
```python
session.unset_schema_template(template_name, prefix_path)
```

#### 查看元数据模版
* 查看所有的元数据模版
```python
session.show_all_templates()
```
* 查看元数据模版中的物理量个数
```python
session.count_measurements_in_template(template_name)
```

* 判断某个节点是否为物理量，该节点必须已经在元数据模版中
```python
session.count_measurements_in_template(template_name, path)
```

* 判断某个路径是否在元数据模版中，这个路径有可能不在元数据模版中
```python
session.is_path_exist_in_template(template_name, path)
```

* 查看某个元数据模板下的物理量
```python
session.show_measurements_in_template(template_name)
```

* 查看挂载了某个元数据模板的路径前缀
```python
session.show_paths_template_set_on(template_name)
```

* 查看使用了某个元数据模板（即序列已创建）的路径前缀
```python
session.show_paths_template_using_on(template_name)
```

#### 删除元数据模版
删除已经存在的元数据模版，不支持删除已经挂载的模版
```python
session.drop_schema_template("template_python")
```


### 对 Pandas 的支持

我们支持将查询结果轻松地转换为 [Pandas Dataframe](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.html)。

SessionDataSet 有一个方法`.todf()`，它的作用是消费 SessionDataSet 中的数据，并将数据转换为 pandas dataframe。

例子：

```python
from iotdb.Session import Session

ip = "127.0.0.1"
port_ = "6667"
username_ = "root"
password_ = "root"
session = Session(ip, port_, username_, password_)
session.open(False)
result = session.execute_query_statement("SELECT ** FROM root")

# Transform to Pandas Dataset
df = result.todf()

session.close()

# Now you can work with the dataframe
df = ...
```

### IoTDB Testcontainer

Python 客户端对测试的支持是基于`testcontainers`库 (https://testcontainers-python.readthedocs.io/en/latest/index.html) 的，如果您想使用该特性，就需要将其安装到您的项目中。

要在 Docker 容器中启动（和停止）一个 IoTDB 数据库，只需这样做：

```python
class MyTestCase(unittest.TestCase):

    def test_something(self):
        with IoTDBContainer() as c:
            session = Session("localhost", c.get_exposed_port(6667), "root", "root")
            session.open(False)
            result = session.execute_query_statement("SHOW TIMESERIES")
            print(result)
            session.close()
```

默认情况下，它会拉取最新的 IoTDB 镜像 `apache/iotdb:latest`进行测试，如果您想指定待测 IoTDB 的版本，您只需要将版本信息像这样声明：`IoTDBContainer("apache/iotdb:0.12.0")`，此时，您就会得到一个`0.12.0`版本的 IoTDB 实例。

### IoTDB DBAPI

IoTDB DBAPI 遵循 Python DB API 2.0 规范 (https://peps.python.org/pep-0249/)，实现了通过Python语言访问数据库的通用接口。

#### 例子
+ 初始化

初始化的参数与Session部分保持一致（sqlalchemy_mode参数除外，该参数仅在SQLAlchemy方言中使用）
```python
from iotdb.dbapi import connect

ip = "127.0.0.1"
port_ = "6667"
username_ = "root"
password_ = "root"
conn = connect(ip, port_, username_, password_,fetch_size=1024,zone_id="UTC+8",sqlalchemy_mode=False)
cursor = conn.cursor()
```
+ 执行简单的SQL语句
```python
cursor.execute("SELECT ** FROM root")
for row in cursor.fetchall():
    print(row)
```

+ 执行带有参数的SQL语句

IoTDB DBAPI 支持pyformat风格的参数
```python
cursor.execute("SELECT ** FROM root WHERE time < %(time)s",{"time":"2017-11-01T00:08:00.000"})
for row in cursor.fetchall():
    print(row)
```

+ 批量执行带有参数的SQL语句
```python
seq_of_parameters = [
    {"timestamp": 1, "temperature": 1},
    {"timestamp": 2, "temperature": 2},
    {"timestamp": 3, "temperature": 3},
    {"timestamp": 4, "temperature": 4},
    {"timestamp": 5, "temperature": 5},
]
sql = "insert into root.cursor(timestamp,temperature) values(%(timestamp)s,%(temperature)s)"
cursor.executemany(sql,seq_of_parameters)
```

+ 关闭连接
```python
cursor.close()
conn.close()
```

### IoTDB SQLAlchemy Dialect（实验性）
IoTDB的SQLAlchemy方言主要是为了适配Apache superset而编写的，该部分仍在完善中，请勿在生产环境中使用！
#### 元数据模型映射
SQLAlchemy 所使用的数据模型为关系数据模型，这种数据模型通过表格来描述不同实体之间的关系。
而 IoTDB 的数据模型为层次数据模型，通过树状结构来对数据进行组织。
为了使 IoTDB 能够适配 SQLAlchemy 的方言，需要对 IoTDB 中原有的数据模型进行重新组织，
把 IoTDB 的数据模型转换成 SQLAlchemy 的数据模型。

IoTDB 中的元数据有：

1. Storage Group：存储组
2. Path：存储路径
3. Entity：实体
4. Measurement：物理量

SQLAlchemy 中的元数据有：
1. Schema：数据模式
2. Table：数据表
3. Column：数据列

它们之间的映射关系为：

| SQLAlchemy中的元数据 | IoTDB中对应的元数据                            |
| -------------------- | ---------------------------------------------- |
| Schema               | Storage Group                                  |
| Table                | Path ( from storage group to entity ) + Entity |
| Column               | Measurement                                    |

下图更加清晰的展示了二者的映射关系：

![sqlalchemy-to-iotdb](https://github.com/apache/iotdb-bin-resources/blob/main/docs/UserGuide/API/IoTDB-SQLAlchemy/sqlalchemy-to-iotdb.png?raw=true)

#### 数据类型映射
| IoTDB 中的数据类型 | SQLAlchemy 中的数据类型 |
|--------------|-------------------|
| BOOLEAN      | Boolean           |
| INT32        | Integer           |
| INT64        | BigInteger        |
| FLOAT        | Float             |
| DOUBLE       | Float             |
| TEXT         | Text              |
| LONG         | BigInteger        |
#### Example

+ 执行语句

```python
from sqlalchemy import create_engine

engine = create_engine("iotdb://root:root@127.0.0.1:6667")
connect = engine.connect()
result = connect.execute("SELECT ** FROM root")
for row in result.fetchall():
    print(row)
```

+ ORM (目前只支持简单的查询)

```python
from sqlalchemy import create_engine, Column, Float, BigInteger, MetaData
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
from sqlalchemy.orm import sessionmaker

metadata = MetaData(
    schema='root.factory'
)
Base = declarative_base(metadata=metadata)


class Device(Base):
    __tablename__ = "room2.device1"
    Time = Column(BigInteger, primary_key=True)
    temperature = Column(Float)
    status = Column(Float)


engine = create_engine("iotdb://root:root@127.0.0.1:6667")

DbSession = sessionmaker(bind=engine)
session = DbSession()

res = session.query(Device.status).filter(Device.temperature > 1)

for row in res:
    print(row)
```

## 给开发人员

### 介绍

这是一个使用 thrift rpc 接口连接到 IoTDB 的示例。在 Windows 和 Linux 上操作几乎是一样的，但要注意路径分隔符等不同之处。

### 依赖

首选 Python3.7 或更高版本。

必须安装 thrift（0.11.0 或更高版本）才能将 thrift 文件编译为 Python 代码。下面是官方的安装教程，最终，您应该得到一个 thrift 可执行文件。

```
http://thrift.apache.org/docs/install/
```

在开始之前，您还需要在 Python 环境中安装`requirements_dev.txt`中的其他依赖：
```shell
pip install -r requirements_dev.txt
```

### 编译 thrift 库并调试

在 IoTDB 源代码文件夹的根目录下，运行`mvn clean generate-sources -pl client-py -am`，

这个指令将自动删除`iotdb/thrift`中的文件，并使用新生成的 thrift 文件重新填充该文件夹。

这个文件夹在 git 中会被忽略，并且**永远不应该被推到 git 中！**

**注意**不要将`iotdb/thrift`上传到 git 仓库中 ！

### Session 客户端 & 使用示例 

我们将 thrift 接口打包到`client-py/src/iotdb/session.py `中（与 Java 版本类似），还提供了一个示例文件`client-py/src/SessionExample.py`来说明如何使用 Session 模块。请仔细阅读。

另一个简单的例子：

```python
from iotdb.Session import Session

ip = "127.0.0.1"
port_ = "6667"
username_ = "root"
password_ = "root"
session = Session(ip, port_, username_, password_)
session.open(False)
zone = session.get_time_zone()
session.close()
```

### 测试

请在`tests`文件夹中添加自定义测试。

要运行所有的测试，只需在根目录中运行`pytest . `即可。

**注意**一些测试需要在您的系统上使用 docker，因为测试的 IoTDB 实例是使用 [testcontainers](https://testcontainers-python.readthedocs.io/en/latest/index.html) 在 docker 容器中启动的。

### 其他工具

[black](https://pypi.org/project/black/) 和 [flake8](https://pypi.org/project/flake8/) 分别用于自动格式化和 linting。
它们可以通过 `black .` 或 `flake8 .` 分别运行。

## 发版

要进行发版，

只需确保您生成了正确的 thrift 代码，

运行了 linting 并进行了自动格式化，

然后，确保所有测试都正常通过（通过`pytest . `），

最后，您就可以将包发布到 pypi 了。

### 准备您的环境

首先，通过`pip install -r requirements_dev.txt`安装所有必要的开发依赖。

### 发版

有一个脚本`release.sh`可以用来执行发版的所有步骤。

这些步骤包括：

* 删除所有临时目录（如果存在）

* （重新）通过 mvn 生成所有必须的源代码

* 运行 linting （flke8）

* 通过 pytest 运行测试

* Build

* 发布到 pypi
